

**Traktor a přívěs pro potřeby autoškoly**

**Popis věci a jeho využití**

Traktor a traktorový přívěs slouží pro potřeby autoškoly, pro provádění výcviku praktických jízd. Traktor a traktorový přívěs splňuje podmínky zákona č.247/2000 Sb a jeho novelizací. Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční traktor a traktorový přívěs vyrobený v roce 2019.

**Technické podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Parametr nabízený dodavatelem** |
| Výrobce traktoru a výrobce přívěsu |  |
| Druh/typ traktoru a přívěsu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální požadované technické parametry** | **Technické parametry nabízené dodavatelem\*** |
| Rok výroby traktoru v roce 2019 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový | *(Dodavatel uvede ANO/ NE), typ motoru a vstřikování* |
| Objem motoru v rozmezí od 3 300 do 4 200 ccm | *(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)* |
| Výkon motoru v rozmezí od 60 do 75 KW | *(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)* |
| Chlazení viskoventilátorem | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Filtr pevných částic-musí plnit současné emisní limity, bez močoviny | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Vertikální výfuk | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Objem nádrže paliva v rozmezí od 120 do 170 l | *(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)* |
| Převodovka mechanická, reverzační | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Převodovka mechanicky řazená, synchronizovaná | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Počet převod stupňů-12/12 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Rychlost traktoru 40 km/h | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Otáčky zadního vývodového hřídele 540/1000 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)* |
| Hydraulika - mechanická, regulační | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Tříbodový závěs kategorie 2 s rychloupínáky | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Min. zvedací síla 4 100 kg | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Vnější vývody min. 4 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Etážový rychlostavitelný závěs s automatickou hubicí a závěsem pro 2 nápravový přívěs + Piton fix | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Kabina – střecha s průhledem + sluneční clona | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, posuvné | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Sedadlo učitele na LS kabiny pneumaticky odpružené, posuvné. | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte výrobce a typ* |
| Sedadlo komisaře na PS kabiny sklopné v krajním případě pevné | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte výrobce a typ* |
| Sedadlo učitele musí být zapuštěno do blatníku | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Sklopný a případně výsuvný sloupek volantu | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Klimatizace a topení ne zabudovaná ve stropě kabiny– výduchy vzduchu ve spodní části kabiny | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| autorádio, reproduktory a anténa | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Maják 1ks vlevo, Označení autoškoly na střeše –kostka L 1 ks (dle platné legislativy) + 1 ks jako ND | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Zdvojená zpětná zrcátka vnější i vnitřní | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Zdvojené pedály pro učitele dle platné legislativy | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Vnitřní zrcátka 3 ks z toho 1 ks jako ND | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Vzduchové brzdy přívěsu jedno a dvouhadicové | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Přední kola– radiální, silniční max. průměru R 20, dezén komunální ( čtvercový) | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte výrobce a značení pneu a skutečné hodnoty* |
| Zadní kola -radiální silniční, max. průměru R30 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte výrobce a značení pneu a skutečné hodnoty* |
| Přední závaží-min. 250 kg, závaží zadních kol min. 180 kg | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte skutečné hodnoty* |
| Vyhřívaná zrcátka a případně vyhřívané zadní sklo | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Přestavba pro potřeby autoškoly-úpravy blatníků, úprava všech pák-brzdy,řazení atd. | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Přívěs traktorový dvounápravový, třístranný sklápěč | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| hmotnost užitečná min. 5 000 kg | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte skutečné hodnoty* |
| typ spojovacího zařízení-závěsné oko průměr 40 mm | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte skutečné hodnoty* |
| pneu 10,0/75-15,3 | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| rychlost 40 km/h | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| ložná plocha max. 4 400 x 1 920 mm | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte skutečné hodnoty* |
| mechanické odpružení nápravy | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Základní vnější rozměry max. 6300 x 2100 mm x 1 700 mm bez nástavků | *(Dodavatel uvede ANO/ NE) uveďte skutečné hodnoty* |
| Bočnice plechové, výšky 500 mm | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |
| Brzdy vzduchové | *(Dodavatel uvede ANO/ NE)* |

*\* Prodávající je povinen uvést u minimálních požadovaných technických parametrů vždy ANO. Uvedení NE u minimálních technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky z jejího posouzení.*